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报价文件格式




[bookmark: _Toc6406_WPSOffice_Level1]正/副本

项目名称：                                 




报价文件


采购编号:





    （须胶装，一正一副两份，严禁活页，报价文件未按此要求视为无效）






[bookmark: _Toc10429_WPSOffice_Level1]供应商： 		(盖章)
[bookmark: _Toc10319_WPSOffice_Level1]法定代表人：        	         （签字或盖章）
日  期：  年  月  日


[bookmark: _Toc1662667]

1.资格证明文件
营业执照：

（复印件加盖公章）



供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：
单位名称（自然人姓名）：                                  
统一社会信用代码（身份证号码）：                          
法定代表人（负责人）：                                
联系地址和电话：                            
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（八）未曾作出虚假采购承诺；
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（企业公章）： 

法定代表人或负责人或授权代表(签字或盖章)： 
日期：       年    月    日 
注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

  法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名、职务、身份证号码、手机号码           ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（项目编号：           ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。
代理人无权转让委托权。
本授权书至报价文件有效期结束前始终有效。
特此声明。


供应商（企业电子章）：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人：(签字或盖章)：
日期：
[bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc30924]
法人、被授权人身份证复印件
（须加盖公章）

1、法定代表人身份证正面和反面复印件






2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面复印件


国家企业信用信息公示系统查询证明材料
（截图页面须完整，加盖公章）



项目总报价一览表

	供应商名称
	

	投标报价
	小写：                            
大写：                            

	供货期限
	

	是否满足采购需求
	


[bookmark: _bookmark30][bookmark: 八、工程报价明细表]


供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：    年    月    日






报价明细表
                
                                           （ 单位：元 ）
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





技术要求响应与偏差表

	序号
	货物名称
	报价文件技术要求及技术参数
	投标产品
	偏差描述
	结论

	
	
	
	制造商名称
	品牌规格型号
	产品实际技术
参数
	
	

	1
	超声波细胞粉碎机
	1、超声波频率：20～25kHz；
2、功率：650W（1～100%可调）；
3、样本处理量：10μl～500ml（需选配相应变幅杆）；
4、随机变幅杆：Φ6mm、Φ10mm；可选配变幅杆：Φ2、Φ3、Φ8、Φ10mm；
[bookmark: _GoBack]5、工作模式：间歇/连续；
6、温度报警：0～99℃；
7、警报：温度、时间、故障；
8、运行状态指示：LED灯带指示运行状态；
9、超声总时间：1～999min；
10、超声工作时间：0.1-99.9s（0.1步进）；
11、超声间歇时间：0-99.9s（0.1步进，设置为0时连续超声）；
12、程序保存：50组；
13、多段程序：6段；
14、显示方式：7英寸TFT触摸屏；
15、显示内容：时间、功能、温度、实时频率；
16、换能器最大直径：φ66；
17、换能器变幅比：696.96（Max）；
18、可选破碎杯：30ml、100ml、400ml；
19、隔音箱：自动隔音箱，内有电动升降装置；
20、标准配置：主机一台；铝合金换能器一支；Φ6mm、、Φ10mm变幅杆各一支。
	
	
	
	
	

	2
	恒温恒湿试验箱
	1、标称内容积：≥50L；
2、温度范围：－40℃ ～ + 150℃；
3、控制精度：温度分辨率：0.01℃；湿度分辨率：0.1%R.H；
4、温度偏差：±2℃；湿度偏差：±2%R.H；
5、温度均匀度：≤2℃；湿度均匀度：±3%R.H；
6、温度波动度：±0.5℃；湿度波动度：± 2%R.H；
7、升降温速率：
7.1、升温时间：全程平均3℃/min（-40℃→+150℃）；
7.2、降温时间：全程平均1℃/min（+150℃→-40℃）；
8、制冷系统：进口压缩机；环保冷媒；离心风机带强制循环鼓风机；翅片管式换热器蒸发器；风冷冷凝方式；风冷式鳞片式冷凝器，冷却风机散热；吸收制冷系统制冷剂中的残留水分、酸性物质，和过滤掉系统中的固体杂质颗粒、铜屑等，保护膨胀阀和毛细管的正常工作，不至于发生冰堵和脏堵；
9、不锈钢加湿器；
10、镍铬合金不锈钢加热器；
11、前置式给水箱，手动给水系统；
12、7寸真彩显示屏幕，温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示，可显示执行程序号码,段次，剩余时间及循环次数，运转时间显示，程序编辑以及图形曲线显示，语言转换可以切换中文/英文；
13、可使用的程序量：最大120组；具有断电程序记忆，复电后自动启动并接续执行程序功能；具有预约启动及关机功能；
14、中/英文界面、触摸式输入；
15、存储功能：标准配置 记录试验资料曲线，可上传及下载资料，可扩充存储量；
16、安全保护措施：整体设备超温，风机过热保护，整体设备欠相/逆相，制冷系统过载，制冷机组超压，整体设备定时，漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
	
	
	
	
	

	3
	低速离心机
	1、最高转速：≥4000r/min；
2、最大相对离心力：≥2500xg；
3、最大容量：≥6x50ml；
4、转速精度：±30r/min；
5、时间设置范围：1s～99min59s；
6、整机噪音：＜60dB (A)；
7、配置：低速离心机主机1台，15ml×12角转子1个。
	
	
	
	
	

	4
	阿贝折射仪
	1、观察方式：单目；
2、折射率测量范围：1.3000 ～ 1.7000(nD）；
3、折射率测量准确度：±0.0002nD；
4、糖度测量范围：0 ～ 95%（brix)；
5、糖度测量准确度：±0.2（brix）；
6、平均色散示值：±0.0005nD；
7、标准块规格：38×15×9mm；
8、温度显示：数显温度计；
9、温度计电源：纽扣电池。
	
	
	
	
	

	5
	数显顶置式恒速强力电动搅拌机
	1、工作方式：连续工作；
2、输出功率：200W；
3、最大扭矩：100Nm；
4、最大电流：4A；
5、转速范围：50～2000rpm；
6、定时范围：0～999min；
7、最大搅拌粘度：15000ps；
8、最大搅拌容量（水）：≥20升；
9、夹头夹持范围：0.5～10mm。
	
	
	
	
	

	6
	数显悬臂式恒速强力电动搅拌机
	1、工作状态：长时间连续工作；
2、调速范围：I档60～500rpm；II档240～2000rpm；
3、搅拌轴最大力矩：≥1850gcm；
4、最大搅拌容量（水）：≥30升；
5、环境温度：5～40℃；
6、钻夹头夹持范围：0.5～10mm；
7、搅拌轴穿透范围：0.5～8mm；
8、适用介质粘度：0～10000mpas；
	
	
	
	
	

	7
	高剪切分散乳化机
	1、额定电压：AC220 V；额定频率：50/60 Hz；
2、输入功率：≥850 W；输出功率：≥500 W；
3、额定转矩：17.1 N.cm；
4、工作制式：S1 (连续)；
5、运行控制方式：组合式控制旋钮；
6、转速调节范围 (空载)：2000～28000 rpm；转速控制型式：无级；转速数字显示：LED；
7、定时控制范围：1～1000 min；
8、工作头最大扭矩：17 N.cm；工作头材质：SS 316 不锈钢；
9、配工作头：24G；可选购：12G、18G、30G、36G；
10、允许环境温度：不大于40℃；允许相对湿度：不大于80％；
11、工作头规格参数：
11.1、处理量（H2O）：80～5000 ml；
11.2、适合最大粘度：≥5000 mPa.s；
11.3、转子最大线速度：≥18 m/s；
11.4、最小/最大浸入液体高度：50/165 mm；
11.5、定子直径：24 mm；
11.6、工作头长度：225 mm；
11.7、最高使用温度：≥120 ℃；
11.8、工作头材质：SS316；工作头轴承材质：PTFE。
	
	
	
	
	

	8
	粘度计
	1、电源/频率：AC220V±10/50Hz±10%；
2、电机功率：≥5W；
3、显示屏：≥3.5寸彩色液晶显示屏
4、测量范围：1～2×106 mPa·s；
5、转子规格：1-4 号转子；
6、转子转速：0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60r/min；
7、测试精度：±2%（牛顿液体）；
8、重复性误差：±1%（牛顿流体）；
	
	
	
	
	

	9
	冰柜
	1、容积：≥450L；
2、冷冻容积：≥200L；冷藏容积：≥250L；
3、类型：双温冷柜；
4、耗电量：1.23 KW.H/24H。
	
	
	
	
	

	10
	气流烘干器
	1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz；
2、加热功率：≤1000W；
3、风机类型：直流无刷电机；
4、风机功率：≤20W；
5、风机转速范围：0 ～ 4000rpm；
6、出风口风速：0.2 ～ 2.4m/s；
7、出风口风温：RT ～ 85℃；
8、定时范围：0 ～ 1h；
9、加热方式：电阻丝加热；
10、风管规格（大），数量：Φ17×180mm，8 根；
11、风管规格（中），数量：Φ12×180mm，8 根；
12、风管规格（小），数量：Φ8×180mm，8 根。
	
	
	
	
	

	11
	电导率仪
	1、电导率级别：1.0级；
2、电导率范围：0.000 uS/cm ～ 200.0 mS/cm；
3、电导率最小分辨率：0.001 uS/cm，根据量程自动切换；
4、电导率电子单元引用误差：±1.0% FS；
5、TDS范围：0.000mg/L ～ 100.0g/L；
6、TDS最小分辨率：0.001mg/L，根据量程自动切换；
7、TDS电子单元引用误差：± 1.0% FS；
8、温度范围：-5.0 ～ 110.0 ℃；
9、温度最小分辨率：≤0.1 ℃；
10、温度电子单元引用误差：±0.2 ℃。
	
	
	
	
	



（不接受负偏差）

其他

投标人根据询价公告和采购需求中的要求，以及投标人认为需要补充说明的其他问题及资料（如有），格式自定；

备注：应至少包含（但不仅限于）采购公告和需求中需要提供的证明材料及承诺。
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附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：

签字(签章)：公章：
日期：


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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